附件1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备需求 | 设备名称 | 数量（台） | 主要配置 | 备注 |
| 1 | 临床业务发展需求 | 膀胱镜 | 1 | 30度内窥镜2根，配备18Fr、21Fr外鞘及闭孔器各1根，带进出水通道和控制开关，配备导向器（操作器）2支及软性活检钳2把。 | 接受选用进口品牌，需与本院奥林巴斯OTV-S190成像系统匹配 |
| 2 | 临床业务发展需求 | 射频等离子体手术系统 | 1 | 等离子射频手术系统主机1台，踏脚开关1副，电切内窥镜（标准型）1套，电切内窥镜（微型型）1套。 | 接受选用进口品牌，需与本院奥林巴斯OTV-S190成像系统匹配 |
| 3 | 临床业务发展需求 | 钬激光治疗机 | 1 | 钬激光治疗主机1台，输尿管硬镜碎石粗光纤1根，输尿管软镜碎石细光纤1根，脚踏开关1个。 | 接受选用进口品牌，需与本院奥林巴斯OTV-S190成像系统匹配 |
| 4 | 临床业务发展需求 | 输尿管肾镜 | 1 | 成人输尿管镜1根，小儿输尿管镜1根，抓钳2把。 | 接受选用进口品牌，需与本院奥林巴斯OTV-S190成像系统匹配 |
| 5 | 临床业务发展需求 | 冲洗吸引仪 | 1 | 主机1台，灌注管路2套，储液瓶1套，电源线1支。 | 接受选用进口品牌 |
| 6 | 临床业务发展需求 | 超声高频外科集成手术设备 | 1 | 设备发生器1台,脚踏开关1个,手推车1个,转接头和手柄各1个。 | 接受选用进口品牌 |